Fédération Française de Spéléologie  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU LOT 
Association agréée protection de la Nature - membre du GADEL
COMPTE RENDU DE RÉUNION CO2
Date: samedi 11/3/2000 (10h00 - 12h00)
Lieu: Caniac du Causse
Participants:
Direction Départementale de l'agriculture : M. André TARRISSE - dda46@crdi.fr
Spéléos : Philippe BONNET (GSQ), Jean-Claude COLLETTE (SC Souillac), Thierry MAILLARD (ACL), Jean-Pierre Marché (ISIS Caniac), Carmen PETIT (SCLQ), Joël TREMOULET (SC Souillac), Jean-François FABRIOL (AS Figeac), Richard FERREIRA (GSQ), Claude MILHAS (GSQ).
André TARRISSE remercie les spéléos qui ont réalisé les mesures mensuelles de CO2 de novembre 1998 à octobre 1999. Certains les ont réalisées dans des conditions difficiles avec des taux dépassant les 2,5%.
Présentation des résultats de prélèvement :
Les spéléos qui ont réalisé les mesures devront fournir les éléments suivants :
•	La situation générale de la cavité : nom, coordonnée, massif, rivière éventuelle, résurgence connue, Topographie ou croquis de la cavité. 
•	Plan de situation des mesures dans la cavité : les points de mesures seront marqués et numérotés sur le plan. 
•	Les mesures seront présentées en tableau comme ci-dessous : 
Date	Valeur en % au point 1	Valeur en % au point 2	...	Valeur en % au point n	Remarques	
xx/11/1998	 	 	 	 	 	
...	 	 	 	 	 	
xx/10/1999	 	 	 	 	 	
•	Pouvez-vous me transmettre vos tableaux sous forme de feuilles de calcul Excel 5 ou en fichier texte. 
•	Je réaliserai des graphiques par diagramme bâton : en abscisse : les séries de mesure, en ordonnée : les valeurs en % et je déterminerai la moyenne, le minimum et le maximum. 
Effets du CO2 sur l'homme :
Un taux de 6% ou plus provoque une syncope et la mort.
Un taux de 5% peut être grave en cas d'exposition prolongée.
M. André Tarrisse précise que juillet et août sont les mois où la production de CO2 est maximale. Après apparaissent des phénomènes de ventilation et d'échanges liés aux circulations d,eau.
Objectifs et perspectives :
Cette étude permettra de connaître les variations saisonnières du taux de CO2 et de répartir les cavités en plusieurs groupes.
Il sera possible de mettre en relation les conditions météo avec les taux de CO2 dans les cavités.
D'autres études sont envisageables pour connaître :
•	les fluctuations de taux de CO2 dans une journée. Il faudrait disposer d'analyseur en continu. 
•	Les variations sur plusieurs années. Lors d'une année sèche et chaude, on remarque une accumulation de CO2: il n'y a pas assez d'eau pour l'évacuer. 

1.	CO2 - Grande igue d'Aujols
Auteurs des mesures
CLUB : Groupe Spéléologique du Quercy - Claude Milhas
Date : du 29/11/1998 au 28/11/1999
Accès et Situation
Grande igue d'Aujols - Commune d'Aujols
X=535,60 - Y=238,50 - Z=160 - IGN 2139W
A 1,5km d'Arcambal, sur la route de Limogne vers Concots (D911), une centaine de mètres après le grand virage, prendre à droite le chemin de terre sur 400m SSE qui, obliquant légèrement à gauche, suit, en montant, une petite combe : la première igue, la plus grande, s'ouvre béante à droite à 400m de la route. Pour y descendre (grotte au fond, suivre un sentier sur le flanc S.
Extrait de Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot de Jean Taisne.
Description de la cavité
Igue d'effondrement de 130m de diamètre pour 30 à 40 m de profondeur selon le point d'accès .La descente se fait par un sentier très pentu aboutissant à l'éboulis du fond et au porche de la grotte .Celle ci développe environ 200m de grandes galeries et se termine sur un siphon qui est un regard sur le réseau noyé d'alimentation de la Fontaine des Chartreux (Cahors) :altitudes identiques et variations concomitantes des niveaux piézométriques.
Mesures de CO2
En 4 points : CO2 en %, température en °C
A1 = galerie d'accès avant chaos au fond de la galerie d'accès
A2 = début de la grande salle à la sortie de l'éboulis d'accès
A3 = fond de grande salle ( à coté de la stalagmite blanche )
A4 = siphon terminal 
Voir le diagramme et sa version avec échelle de CO2 à 4%
Date	A1-CO2	A1-T°	A2-CO2	A2-T°	A3-CO2	A3-T°	A4-CO2	A4-T°	Observations	
29/11/98	0,01	 	0,01	 	 	 	0,02	 	Après la première période froide de l'hiver : Grotte assez sèche	
3/1/99	0,01	 	0,01	 	0,02	 	0,04	 	Période de roux; grotte commence à être humide	
14/2/99	0,01	 	0,02	 	0,03	 	0,05	 	Période de forte gelée; grotte très humide; brouillard dans galerie d'accès	
21/3/99	0,02	8,2	0,03	 	0,04	12,7	0,05	 	Température extérieure 15°C, temps doux mais matins frais; grotte très humide mais niveau d'eau commence à baisser	
2/5/99	0,05	11	0,11	12,6	0,08	13	0,15	13,2	Temps chaud (23°C) et très humide; galerie d'accès noyée par remontée du siphon. Temp eau=12,7°C; nombreuses infiltrations	
30/5/99	0,02	12,7	0,05	12,9	0,05	12,7	0,05	13,2	Temp chaud (29°C) et sec depuis 8 jours; sous-sol encore très humide. Niveau siphon assez haut (structure métallique encore immergée)	
22/7/99	0,03	11,8	0,05	12,2	0,06	12,8	0,05	13,1	Temps chaud (27°C) et sec; grotte s'assèche un peu. Siphon très bas	
19/8/99	0,04	11,8	0,06	12	0,05	12,7	0,05	13	Temps frais (23°C); grotte très humide (gros orage 5 à 8 jours plus tôt) mais sans laisse d'eau; siphon bas avec calcite flottante	
26/9/99	0,04	 	0,08	 	0,08	 	0,1	 	Temps frais (20°C)grotte assez humide sans laisse d'eau; siphon bas avec calcite flottante	
23/10/99	0,04	11	0,06	12,3	0,06	12,4	0,08	12,9	Temps semi-couvert (16°C) plutôt humide; argiles grasses et grotte assez humide sans laisse d'eau; siphon a remonté avec calcite flottante	
28/11/99	0,02	10,8	0,02	12,5	0,02	12,5	0,02	13,2	beau temps froid le matin (3,4°C dans la dolline); Grotte assez peu humide	
Moyenne	0,027	10,8	0,045	12,3	0,048	12,7	0,061	13,1	 	
Observations
Lissage progressif de la courbe de température du point 1 (entrée) vers le point 4( fond) (grande stabilité aux points 3 et 4).
Raccourcissement de la période à fort taux de CO2 du point 4 (fond) vers le point 1 (entrée) ( sensibilité aux échanges avec l'extérieur) .
Relatif maintien du CO2 au niveau du siphon avec toutefois une très forte pointe le 02 mai (sensible dans toute la cavité) liée à une crue avec remontée du siphon qui est venu inonder tous les points bas de la cavité y compris le couloir d'entrée . Il semble donc que l'on ait une double influence d'une part de la pointe habituelle de CO2 en fin d'été (production locale de CO2) et d'autre part d'un apport ponctuel important lié au niveau des eaux du siphon (apport par la rivière souterraine) .
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
A l'igue d'Aujols on constate un accroissement de la teneur en CO2 de l'entrée jusqu'au siphon terminal. Le maximum de CO2 se manifeste ici en septembre. Dès le mois d'octobre, les températures externes provoquent un renouvellement de l'atmosphère souterraine, les concentrations en CO2 diminuent.
De façon générale les valeurs de CO2 sont faibles et restent inférieures à 0,15%. Les échanges avec l'extérieur sont facilités par la taille imposante des galeries.
A titre de remarque, il est à noter que lors de la crue du 2 mai 1999, consécutive à de fortes précipitations pluvieuses, on a assisté de façon concomitante, à une nette montée de CO2 dans l'ensemble de la cavité. Les mois qui ont suivi ont vu la teneur en CO2 décroître à l'igue d'Aujols.
Histogramme des mesures de CO2 à l'igue d'Aujols
Histogramme à 4%

histogramme adapté

2.	CO2 - Igue de Vielfour
Auteurs des mesures
CLUB : Spéléo-Club de Souillac - Georges Delpech
Date : du 15/11/1998 au 18/8/1999
Accès et Situation
Igue de Vielfour - Commune de Gignac
X=? - Y=? - Z=? - IGN ?
Au Nord de Souillac, à Cressensac (N20), prendre la D87 sur 6km WSW pour arriver à Gignac.
Description de la cavité
Igue conduisant à un ruisseau souterrain, profondeur -45m, Developpement environ 300m.

Mesures de CO2
En 3 points : CO2 en % (Voir le plan et la coupe).
S1 = site 1 : Dans le puits d'entrée, profondeur -30m.
S2 = site 2 : A la base des puits, profondeur -39m
S3 = site 3 : Dans la galerie, au niveau de l'arrivée d'eau principale, Profondeur -42m.
Voir l'histogramme : 

Date	S1	S2	S3	Remarques	
15/11/1998	 	1,5	3	 	
18/12/1998	0,1	0,1	3,5	Arrivée d'eau faible.	
7/1/1999	0,4	0,5	2,5	Fonte de10cm de neige.	
19/2/1999	0,1	0,1	2	Période de faible pluie et bruine. Bon débit d'eau.	
17/3/1999	0,5	0,5	2,5	Période sêche. Température extérieure 20°C.	
18/4/1999	0,5	0,5	2	Temps de giboulées. Température extérieure 5°C.	
16/5/2001	0,5	0,5	2,5	Après-midi. Beau temps, température extérieure 25°C. Bon débit d'eau	
16/6/2001	1,5	2,5	3,5	Température extérieure 30°C. Eau : débit moyen.	
17/7/1999	1,5	2,5	2,5	Température extérieure de + de 30°C	
18/8/1999	2	2	2,5	Température extérieure 20°C, couverture nuageuse. Eau : Faible débit.	
Moyenne	0,8	1,1	2,6	 	
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
Après deux puits d'entrée faisant suite à une ouverture réduite, l'igue de Vielfour conduit à -45 mètres à un écoulement souterrain pérenne dans la partie profonde de la cavité à 300 mètres de distance.
Les teneurs en CO2 les plus élevées ( [CO2] = 3,5%) ont été mesurées à la Station 3 la plus éloignée de l'entrée. Les concentrations sont observées en décembre 1998 et juin 1999.
Dès les mois d'août et septembre 1999, les teneurs en CO2 diminuent.
Proche de la zone d'entrée (stations S1 - S2) les valeurs maximales en CO2 (2,5%) sont mesurées en juin, juillet, pendant la saison chaude.
Les valeurs les plus basses ont été obtenues en février 1999. Les variations saisonnières sont bien visibles, surtout au niveau des stations S1 et S2. Cet effet est moins apparent mais existe sur le S3, le plus profond.
3.	CO2 - Igue de Planagrèze
Auteur des mesures
CLUB : ISIS - Jean-Pierre Marché
Date : du 14/11/1998 au 17/10/1999
Accès et Situation
Igue de Planagrèze - Commune de Caniac du Causse
X=546,55 - Y=259,73 - Z=330 - IGN 2138E
Dans la brauhnie. A 2km5 de Caniac, sur la route de Fontanes (D42), un peu après le bas de la descente de la grande ligne droite de la route,prendre à droite le chemin balisé qui mène à l'igue, à 400m. Vaste orifice protégé par une barrière, au fond d'un petit cloup boisé. Indiqué sur l'IGN. Plan 70, 138 et 139.
Extrait du livre de Jean Taisne : Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot.
Description de la cavité
Une des plus profondes (-184m) et des plus fréquentées des igues de la Brauhnie.
Un puits de 30m mènent à un premier ressaut, suivi de 40m de verticale pour arriver au fond du puits Martel cote -74.
Une galerie latérale donne accès au tuyeau de poêle : passage élargi par les anciens où l'on entend un ronflement proche de celui d'un poêle. 40m de puits fractionnés permettent de descendre à la riviére suspendue, cote -112. 
Cette rivière est navigable et se perd du coté des puits. Une coloration a montré que l'eau ne se dirigeait pas vers le lac terminal. A l'opposé des siphons barrent le passage.
Les puits continuent et descendent vers le lac terminal, à la cote -184 lorsque l'eau est basse. L'eau peut remonter jusqu'à la rivière suspendue.
Mesures de CO2
Remarque pour la lecture du tableau de mesures
Jean-Pierre a réalisé des mesures en 10 points : CO2 en % (C), température de l'air (A) et de l'eau (E) en °C
Les valeurs des mesures effectuées aux points 4 et 6 sont identiques.
Une seule mesure de CO2 au point 5 le 14/11/98 : 2,5%
Localisation des points de mesure (voir le plan ci-dessus)
0 = Extérieur
1 = 1er ressaut à -30,
2 = En bas du puits Martel
3 = Un peu plus bas que le tuyau de poêle.
4 = En bas du puits à -110m
5 = A la rivière suspendue
6= En haut des puits qui mènent au lac terminal
7= A mi-descente sur plateforme
7b= Au dessus des derniers blocs avant le lac
8= 20m au dessus du niveau bas du lac terminal
9= Lac terminal
Diagrammes de variation
Voir les histogrammes pour les variations du taux de CO2 et de la température
Tableau de mesures
Date	A-0	C-1	A-1	C-2	A-2	C-3	A-3	C-4	A-4	E-5	C-7	A-7	C-7b	A-7b	C-8	A-8	E-9	Observations	
14/11/98	7	0,05	8	0,1	9	2,5	12	3	12	13	2,5	 	 	 	2	12	 	Pluie et froid	
11/12/98	6	0	7	0,5	8	1	12	2,5	12	13	2,5	13	2,6	13	2,6	13	 	Brumeux et légère pluie
20h - 21h30	
18/01/99	1	0	4	0	7	1	11	2,5	13	13	2,5	13	2,5	13	2,5	13	13	Sec mais très pluvieux le 17
20h - 21h30
Lac au point 8	
14/02/99	4	0	4	0,1	6	1	10	2,5	12,5	13	2,5	13	2,5	13,5	2,5	15	13	Sec
Lac niveau décembre
15h30 - 17h
A-8 élevée	
17/03/99	6	0,1	8	0,15	8	1	11	1,5	13	12	2,5	15	2,5	14	2,5	15	13	Beau et sec
19h45 - 21h
A-8 élevée	
12/04/99	6	0,1	7	0,1	8	1	10	2,5	12,5	12,5	2,5	13	2,5	13	2,5	13	13	Pluvieux	
26/06/99	19	0,3	11,5	0,4	11	1,7	13	3	14	14	3	14	 	14	 	14	14	Chaud et ensoleillé
9h - 11h30	
05/07/99	23	0,3	14	0,3	13	1,5	13	3	13	13	3	13	3	13	3	13	13	 	
01/08/99	20	0,5	13	0,5	13	1,6	13	3	13	13	3	13	3	13	3	13	13	Petit débit au déversoir du lac suspendu	
05/09/99	23	0,4	14	1	13	1,5	13	1,5	13	13	2	13	2	13	2	13	13	Faible débit au déversoir du lac suspendu	
17/10/99	23	0	15	0,1	12	1	13	2	13,5	13	2	13,5	2	13,5	2	13,5	13	Débit nul au déversoir du lac suspendu	
Moyenne	12,5	0,16	9,6	0,30	9,8	1,35	11,9	2,45	12,9	12,9	2,55	13,3	2,51	13,3	2,46	13,4	13,1	 	
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
Cette importante igue du causse de GRAMAT qui présente à -110 mètres une rivière souterraine permanente, a fait l'objet en de multiples points de mesures (10 points) de nombreux dosages de gaz carbonique.
Dans la partie basse de la cavité, entre -110 et -184 mètres, les teneurs en CO2 sont relativement élevées. Les valeurs maximales en CO2 sont obtenues pendant la période chaude en juin, juillet, août 1999.
Dès septembre un renouvellement des masses d'air internes s'amorce avec l'arrivée des premiers froids et des premières pluies efficaces d'automne.
Dans la partie haute de l'igue (entre -30 et -110 mètres) les valeurs en CO2 d'autant plus faibles que l'on se rapproche de l'ouverture verticale d'entrée.
A -30 mètres les teneurs en CO2 les plus basses sont enregistrées en février, mars et avril puis octobre 1999.
Mesures de CO2 et de températures à l'igue de Planagrèze

4.	CO2 - Réseau de la Léoune
Auteurs des mesures
CLUB : Spéléo-Club de Limogne en Quercy (SCLQ)
Date : du 20/12/1998 au 30/10/1999
Accès et Situation
Réseau de la Léoune - Commune de Promilhanes - Lot
Léoune II - X=558,15 - Y=229,83 - Z=353 - IGN ?
Léoune III - Puits Mandella - X=557,85 - Y=230,83 - Z=368 - IGN ?
A l'Est de Cahors, direction Villefranche de Rouergue, 5 km ESE Limogne-en-Quercy.
Système du Trou Madame - Bassin versant du Lot - causse de Limogne-en-Quercy
Mesures de CO2
En 2 points dans Léoune II et 4 points dans Léoune III : CO2 en % (Voir le plan général, la coupe du P38, la coupe du P96).
2S1 = Léoune II, station 1 : Dans le puits au départ d'une galerie.
2S2 = Léoune II, station 2 : En bas du puits, dans la galerie d'accès à la grande galerie.
3S1 = Léoune III, station 1 : En bas du puits artificiel, à -24m.
3S2 = Léoune III, station 2 : A mi-puits.
3S3 = Léoune III, station 3 : En bas du puits d'entrée, à -75m.
3S4 = Léoune III, station 4 : En bas du P5 d'accès à la rivière, à -96m.
Voir l'histogramme : taux de CO2 avec échelle 4%
Date	2S1	2S2	3S1	3S2	3S3	3S4	Remarques	
20/12/1998	0,06	0,06	0,6	0,6	0,5	0,5	Léoune II : RAS
Léoune III : Pas d'écoulement dans le puits	
17/1/1999	0,08	0,13	1	1	0,9	1	Léoune II : RAS
Léoune III : Ruissellement dans le puits, 10m au dessus de la station 2 (3S2)	
14/2/1999	0,04	0,1	0,5	0,5	0,4	0,4	 	
14/3/1999	0,6	0,3	1,5	1,3	1,5	1,1	Léoune II : Arrivée d'eau par concrétion bas du puits - fonctionnement perte terminale env 10l/s.
Léoune III : Arrivée d'eau dernière longueur dans le P75 env 3 à 5 l/s maxi.	
24/4/1999	0,1	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	Léoune II : Arrivée d'eau bas du puits, provenance perte terminale.
Léoune III : Arrivée d'eau dernière longueur dans le P75 env 10 l/s	
26/5/1999	0,42	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	Léoune II : Arrivée d'eau bas du puits - provenance perte terminale env 0,5l/s.
Léoune III : Arrivée d'eau dernière longueur dans le P75 env 0,5 à 1 l/s maxi.	
20/6/2001	1,2	1	0,1	1,4	1,5	1,2	Léoune II : Quelques gouttes d'eau.
Léoune III : Quelques gouttes d'eau.	
18/7/1999	1,8	1,3	1	2	1,6	2	 	
19/9/1999	1	2	1,5	2,5	2,25	2,5	Léoune III : Quelques gouttes d'eau.	
30/10/1999	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	Léoune III : Quelques gouttes d'eau.	
Moyenne	0,73	0,81	1,11	1,42	1,35	1,36	 	
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
Les mesures de CO2 ont été effectuées au sein d'un vaste réseau de galeries spéléologiques.
1.	au niveau de la LéouneII
a) en dessous du puits artificiel d'entrée (vers -30 mètres)
b) en bas du puits naturel ( vers -38 mètres) 
2.	au niveau de la Léoune III 
a) à la base du puits artificiel ( station 1)
b) à la base du 1er puits naturel ( station 2)
c) à la base du 2ème puits ( station 3). 
De façon générale, on constate que les teneurs en CO2 à la Léoune II sont nettement plus faibles qu'à la Léoune III, zone située plus en aval dans le réseau spéléologique.
Les valeurs maximales de gaz carbonique ont été mesurées en octobre 1999 :
{ [CO2] = 2,5%(station 3S 1-2-3) }
 
et les plus faibles en février 1999 avec,
 
(0,4%-0,5% à 3S33, 3S4).
 
Les variations saisonnières sont bien marquées sur l'ensemble du réseau karstique.
5.	CO2 - Grotte de Lacanal
Auteurs des mesures
CLUB : Groupe Spéléologique du Quercy - Claude Milhas
Date : du 29/11/1998 au 28/11/1999
Accès et Situation
Commune d'Aujols
X= 538,00 - Y= 235,35 - Z= 185 - IGN 2139W
Située en contre-haut (à quelques mètres à gauche) de la D10 entre Aujols et la D911 ,à 1,5 km d'Aujols et 50 mètres avant le départ sur la droite d'un chemin remontant vers Simbel et Les Thézauriès.
Description de la cavité
Entrée sous forme d'un petit puits de 2m de profondeur pour 1m de diamètre. Située dans un vallon annexe de la Combe de la Valse, donc tributaire du réseau d'alimentation de la Fontaine des Chartreux (Cahors).
Voir le plan de la cavité
Mesures de CO2
En 2 points : CO2 en %, température en °C
L1 = point 1 à -11 mètres au milieu de la galerie d'accès à une vingtaine de mètres de l'entrée (zone en léger creux).
L2 = point 2 au point le plus bas de la salle principale , à -17 mètres, dans la seule zone active de la cavité lors des périodes de pluie.

Voir les histogrammes : taux de CO2 et températures.
Date	L1-CO2	L1-T°	L2-CO2	L2-T°	Observations	
29/11/1998	0,1	 	0,1	 	Après la première période froide de l'hiver.
Grotte assez séche sauf salle terminale.	
3/1/1999	0,06	 	0,04	 	Période de redoux
Grotte commence à être humide et débit sensible en salle terminale.	
14/2/1999	0,02	 	0,05	 	Période de forte gelée.
Grotte un peu humide. Débit plus faible qu'en janvier.	
21/3/1999	0,1	 	0,07	13	Sols humides mais plus de débit d'eau.	
1/5/1999	0,15	12,3	0,2	13	Temps chaud (23°C) et humide.
Grotte très humide (débit significatif).	
30/5/1999	0,25	12,2	0,18	12,7	Temps chaud (29°C) et sec depuis 8 jours.
Plus de débit mais argiles encore grasses.	
22/7/1999	1,5	12,3	1,2	12,3	Temps chaud (27°C) et sec.
Grotte sêche sauf suintements au point 2.	
19/8/1999	1,2	12,1	1,5	12,6	Temps frais (23°C).
Cavité humide (gros orages 5 à 8 jours plus tôt) mais sans débit.	
26/9/1999	2	12,8	2,7	13	Temps frais (20°C) plutot humide.
Grotte peu humide, pas de débit.	
23/10/1999	1,5	13,3	2,4	13,3	Temps semi couvert (16°C) plutot humide.
Grotte peu humide, pas de débit.	
28/11/1999	0,1	12,5	0,06	13,2	Beau temps froid le matin (14°C à 16 heures).
Grotte un peu humide sans débit.	
Moyenne	0,63	12,5	0,77	12,8	 	
Observations
Les courbes de température et de taux de CO2 sont en relative corrélation avec toutefois un retard de la pointe thermique (en octobre) par rapport à la pointe de CO2 (en septembre).
Le point 2 en fond de cavité fait apparaître une pointe de CO2 plus élevée.
La variation du taux de CO2 apparaît très ponctuellement sur l'échelle du temps : forte poussée entre mai et juillet et rapide descente dès les premiers froids en novembre (reprise des courants d'air de convection suite à la réactivation des échanges thermiques).
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
Cette cavité s'ouvre vers l'extérieur par une ouverture de faibles dimensions qui semble assez bien limiter les échanges gazeux avec l'air extérieur. Cette cavité présente des infiltrations assez abondantes en période hivernale.
On constate un contraste important entre l'été et l'hiver avec des teneurs en CO2 :
(2,70% en septembre 1999 : station L2)
(0,05% en janvier 1999 : station L2)
(2,00% en septembre 1999 : station L1)
(0,02% en février 1999 : station L1)
Histogramme des mesures de CO2 à la grotte de Lacanal

6.	CO2 - Igue du Garrel
Auteurs des mesures
CLUB : Spéléo-Club de Limogne en Quercy (SCLQ)
Date : du 20/12/1998 au 30/10/1999
Accès et Situation
Commune de ? - Lot ? - X=? - Y=? - Z=? - IGN ?
Description de la cavité
•	Pas d'information 
Mesures de CO2
En 3 points S1, S2, S3 : CO2 en % (Voir le plan général, la coupe du P38, la coupe du P96).
Voir l'histogramme : taux de CO2 avec échelle 4%
Date	S1	S2	S3	Remarques	
20/12/1998	0,4	2	2	Pas d'écoulement station N°3	
17/1/1999	0,55	2,2	2,4	Ruissellement à la station N°3	
12/2/1999	0,5	1,3	2,5	 	
13/3/1999	0,25	0,5	2	Mouvement d'air important dans le puits d'entrée.
Écoulement d'eau à la station 3 : env 2l/s.	
25/4/1999	0,5	0,5	1,5	Écoulement d'eau station 3 : env 3 l/s maxi.	
23/5/1999	1	1	1,8	Écoulement d'eau à la station 3 : env 0,5 l/s.	
20/6/2001	1,2	1	2	Quelques gouttes	
18/7/1999	0,7	0,5	 	 	
26/9/1999	1,6	2	2,8	 	
30/10/1999	2	2	3	Quelques gouttes à la station 3	
Moyenne	0,87	1,3	2,2	 	
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
Les mesures de CO2 ont été réalisées en différents points de l'igue.
Cette cavité présente des écoulements d'eau en période hivernale et au printemps.
C'est la partie la plus profonde qui recèle les plus fortes teneurs en CO2 (avec 3% en octobre 1999). Les valeurs les plus basses enregistrées se situent en mars 1999.
A la station S1, plus proche de l'entrée, on note que les teneurs en gaz carbonique sont toujours plus faibles : 0,25% [CO2] 2%.
CO2 - Rivière souterraine de Foissac
Auteurs des mesures
CLUB : Association Spéléologique de Figeac - Jean-François Fabriol , Fabien Campon
Date : du 8/11/1998 au 15/12/1999
Accès et Situation
Rivière souterraine de Foissac- Commune de Foissac
X=? - Y=? - Z=? - IGN ?
Au Sud de Figeac sur la route villefranche d'Aveyron.
Description de la cavité
Rivière souterraine.
Mesures de CO2
En 3 points : CO2 en % lecture après 5 coups de pompe, température en °C
S1 = site 1 : Puits de Genebrière (bouché au passage mais avec échanges possibles), -15m sous terre et dans le haut de la salle à 10m du pied du puits.
S2 = site 2 : 2m au dessus de la rivière en bas de la même salle, profondeur -25m.
S3 = site 3 : galerie sourde. A 300m de S2, galerie fossile peu ventilée.

Date	S1-CO2	S1-T° air	S2-CO2	S2-T° air	S2-T° eau	S3-CO2	S3-T° air	
8/11/1998	0,49	12	0,52	11,8	10,9	0,7	12	
12/12/1998	0,3	13	0,4	11,3	 	0,3	11,8	
7/1/1999	0,2	12,2	0,3	12,2	7,9	0,2	12,1	
17/2/1999	0,25	11,8	0,21	10,5	3,9	0,2	11,7	
14/3/1999	0,3	11,7	0,3	10,2	9,3	0,5	11,6	
11/4/1999	0,43	11,7	0,42	11,3	10,4	0,4	11,3	
8/5/1999	0,35	11,8	0,35	11,5	15,7	0,43	11,5	
14/6/1999	0,5	12,1	0,5	12	12,25	0,58	12,6	
8/7/1999	0,5	11	0,75	11	10,5	0,75	11	
20/10/1999	0,55	12,3	0,55	12	12,5	0,75	12	
20/11/1999	0,48	12	0,55	12	6,8	0,62	12,2	
15/12/1999	0,4	12	0,4	11,4	7,5	0,4	11,8	
Moyenne	0,41	11,9	0,45	11,48	10,18	0,51	11,76	
Autres données
Température de l'eau vers la confluence avec le trou qui fume
Date	Principal amont-T°	trou qui fume-T°	aval-T°	
8/11/2000	10,9	9,8	10,7	
7/1/2000	7,9	7	 	
17/2/2000	4,1	4,3	4,15	
Moyenne	7,6	7	7,4	
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
Cette vaste cavité karstique est parcourue par une rivière souterraine dont les eaux sont alimentées en période pluvieuse à partir de pertes aériennes.
Les concentrations maximales sont enregistrées en période estivale avec des maxima en juillet 1999 (en S2) : [CO2] = 0,75% et juillet - octobre 1999 (en S3) : [CO2]= 0,75%.
Un fort renouvellement des masses d'air internes se produit dès l'automne, en septembre. Les minima annuels sont enregistrés en février 1999.
Ici les variations saisonnières sont nettement perceptibles.
Histogramme des mesures de CO2 à la rivière de Foissac

7.	CO2 - Grotte de Marut
Auteurs des mesures
CLUB : Association Culture et Loisirs, section Spéléo - Thierry Maillard
Date : du 15/11/1998 au 15/9/1999
Accès et Situation
Grotte de Marut - Commune de Théminettes
X=560,84 - Y=268,19 - Z=345 - IGN 2237W Lacapelle-Marival
En bordure du Causse de Gramat., à 800m de la perte du Francès
Réseau de l'Ouysse - Résurgence Cabouy.
Voir le plan du canton et de la commune de Théminettes.
Description de la cavité
Porche de 3m de haut sur 1,5m de large.
Grotte fossile constituée d'une galerie occupée en son milieu par un lac.
Mesures de CO2
En 3 points : à l'entrée, au niveau du lac, au fond
Date	Entrée	Milieu	Fond	Moyenne	Remarques	
Novembre	0,05%	0,03%	0,08%	0,05%	Temps extérieur froid 10 °C	
Décembre	0,03%	0,05%	0,02%	0,03%	Temps extérieur doux 10°C	
Janvier	0,05%	0,03%	0,09%	0,06%	Temps extérieur froid 10 °C	
Février	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	Temps extérieur froid 0 °C	
Mars	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	Temps extérieur doux 10°C	
Avril	0,03%	0,07%	0,08%	0,06%	 	
Mai	0,08%	0,05%	0,09%	0,07%	 	
Juin	0,05%	0,05%	0,03%	0,04%	 	
Août	0,02%	0,05%	0,10%	0,06%	 	
Septembre	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	 	
Moyenne	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	 	
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
La grotte de Marut est largement ouverte vers l'extérieur. Les échanges avec l'atmosphère externe sont faciles. Les effets de confinement sont minimes aussi bien à l'entrée qu'au fond. Les variations annuelles vont de 0,03% à 0,08% à l'entrée, de 0,03% à 0,05% au lac et enfin de 0,02% à 0,01% au fond. La moyenne générale se situe autour de 0,05%.
Mesures de CO2 Marut
Croquis de la cavité et points de prélèvement

histogramme limité à 4%

Diagrame avec l'échelle adaptée : 

8.	CO2 - Perte du Trep
Auteurs des mesures
CLUB : Groupe Spéléologique du Quercy - Claude Milhas
Date : du 15/2/1999 au 1/12/1999
Accès et Situation
Perte du Trep - Commune de Martiel
X= - Y= - Z= - IGN (non communiqué)
Description de la cavité
Puits artificiel en terrain privé percé sur 12 mètres pour rejoindre le sommet d'une cheminée naturelle livrant accès vers les galeries de l'affluent du Trep (Réseau hydrographique Pertes de Martiel/Massar/Le Trep vers Résurgence du Lantouy -Saint Jean de Laur).
L'accès est fermé à la fois par mesure de protection et par mesure de sécurité mais des visites spéléos accompagnées sont possibles sur demande (contact GSQ).
La cavité est parcourue par le ruisseau souterrain du Trep coulant au contact des marnes, sous d'énormes chaos de blocs effondrés accumulés sur des épaisseurs de 10m à 20m et sur lesquels on chemine lors de la visite de la galerie.
Mesures de CO2
En 2 points : CO2 en %, température en °C
1 = bas de la cheminée à -23m
2 = salle blanche, bas du puits d'accès à -40m
Voir les histogrammes CO2 et température
Date	1-CO2	1-T°	2-CO2	2-T°	Observations	
15/2/1999	1	 	 	 	Période de gel. Cheminée souffle fort et en continu	
8/4/1999	1,5	 	 	 	Beau temps un peu frais : température extérieure = 10°C
Cheminée souffle vers l'extérieur avec quelques inversions les après midis chauds.	
1/5/1999	0,1	12,8	 	 	Temps chaud et très humide. Cheminée aspire légèrement.	
8/6/1999	0,5	12,2	 	 	Temps frais (12 le matin et 20 l'après-midi);
Cheminée souffle en continu le matin et s'inverse sur 20 à 30 secondes l'après midi.	
1/7/1999	0,5	12,2	 	 	Cheminée souffle avec inversion sur 20 à 30 secondes (souffle plus fort qu'elle n'aspire)	
17/8/1999	0,3	12,3	 	 	Temps variable (T= 20 - 25 °C).
Cheminée s'inverse mais avec davantage d'aspiration que de souffle.	
9/9/1999	0,3	 	 	 	Souffle le matin (12°C extérieur), neutre ensuite.	
29/9/1999	 	 	0,8	12,1	Souffle légerement le matin (12°C extérieur), neutre ensuite.	
1/12/1999	 	 	1,4	12,2	Souffle fortement (0°C extérieur)	
Moyenne	0,6	12,4	1,1	12,1	 	
Observations
Mesures ponctuelles en milieu (-23 mètres) puis à la base ( -40 mètres ) du puits artificiel d'accès récemment ouvert; résultats totalement liés aux flux d'échange d'air de la cavité avec le milieu extérieur ( souffle fortement en hiver avec des taux de CO2 de 0,8 à 1,5 % et aspire en période chaude avec des taux abaissés par cette entrée d'air extérieur, circulation d'air qui existait déjà dans la cavité avant le percement du puits artificiel ) .
Mesures à reprendre ultérieurement plus loin dans les galeries pour atténuer cet impact direct des courants d'air avec l'extérieur.
Analyse de André Tarrisse de la DDAF
La cavité est parcourue par un ruisseau souterrain. Les mesures ont été effectuées à -23 mètres (à la base de la cheminée d'entrée) et dans la salle blanche à -40 mètres.
Cette cavité présente une ventilation nette vers l'extérieur l'hiver et vers l'intérieur l'été.
Les teneurs en CO2 varient de 0,8% à 1,4% dans les salles blanches et de 0,1 à 1,5% à la base de la cheminée d'entrée.
Elles sont plus élevées dans la partie profonde qu'au niveau du puits d'entrée.
Histogramme des mesures de CO2 à la perte du Trep